**Ablaufventil HYGIENE+**

Mit gewölbtem Einlaufgitter aus Messing verchromt

Artikelnummer: **AT611**

Ausschreibungstext

Hygienisches Waschtisch-Ablaufventil G 1 1/4B mit gewölbtem Einlaufgitter (ohne Wasserrückstände).

Freier Wasserablauf, ohne Zentralschraube (unterbindet Ansammlung von Rückständen und begrenzt Bakterienablagerungen).

Gitter Messing poliert verchromt, Körper ABS verchromt.

Einbauhöhe mind. 1 mm, max. 45 mm.

Anpassbar: vorgestanzte Überlaufbohrungen einfach entfernbar für Waschtische mit Überlauf.

Gemäß DIN EN 274-1.